**Jarkko Martikainen: laulu ja kitarat:**

**linjat soittimille ja laululle:**

-1x XLR Akustinen kitara (suora linja ulos akustisen kitaran vahvistimesta)

- 1x dynaaminen mikrofoni em. akustisen vahvistimen mikitykseen

- 1x dynaaminen mikrofoni sähkökitaran vahvistimelle (Fender Hot Rod). (Esim. Sennheiser 421, Sennheiser e906 tai Shure sm57.)

- 1 laulumikki (Shure sm58)

sähköt:

- efektipedaaleille 1 paikka

- kitaravahvistimelle 1

- akustisen vahvistimelle 1 paikka.

2 kpl monitoreja (linkitettynä)

**Luis Herrero: bassot, haitari, taustalaulu:**

**linjat soittimille ja laululle:**

-1x DI -box (XLR) haitari (ei siis toistaiseksi itellä omasta takaa hyvää boksia tälle)

-1x XLR basso linja (kliini)

-1x XLR basso sansamp / särö / tms efekti

-1 kpl laulumikkejä (Shure sm58)

sähköt:

-bassonupille

-basso DI:lle (GT Brick)

-monitorin viereen esim. 3 paikkaa SansAmpille yms.

1 kpl monitoreja

**Anssi Salminen: kitarat, mandoliini, viulu, taustalaulu:**

**Linjat soittimille ja laululle:**

-1x XLR Akustinen kitara (oma DI-box)

-1x XLR Mandoliini (DI-box, phantom 48v)

-1x XLR Viulu. (DI-box, phantom 48v)

- Dynaaminen mikrofoni sähkökitaran vahvistimelle (Princeton Reverb). Esim. Sennheiser e906, Shure sm57 tai Sennheiser 421.

- 1 kpl laulumikkejä (Shure sm58)

sähköt:

- efektipedaaleille yksi paikka

- kitaravahvistimelle

- akustisen vahvistimelle ja preampeille/DI-boxeille x-määrä. Esim. 3 paikkaa.

1 kpl monitoreja

**Ema: Rummut, laulu**

-Rumpusetti (Kick, tom 10’’, tom2 14’’)

-1 kpl laulumikkejä (Shure sm58)

1 kpl monitoreja

**Jarkko Viinamäki: Miksaus**

Miksaus talon omalla tiskillä. Tarvittavat kanavakohtaiset efektit ja prosessointiin tarvittavat laitteet kuten kompressorit ja gatet löytyvät input listasta. Lead laululle oltava tarvittaessa mahdollisuus splittaukseen jolloin monitorointiin saadaan prosessoimaton signaali.

Kaikuefekteistä löydyttävä ainakin room, plate, hall ja delay jotka ovat omissa auxeissaan.  
  
Jarkko Viinamäki yhteystiedot: [viinajake@gmail.com](mailto:viinajake@gmail.com); puhelin 044-519 7053